{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["MIMK46KOU28IOT","采购清单","品牌要求","大样图"],"not_rendered":{"images":4,"external_links":27,"defined_names":116},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"MIMK46KOU28IOT","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"采购清单","index":1,"n_rows":6,"n_cols":6,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["铝合金窗采购清单"]
["序号","名称","工程量（㎡）","单价（元）","小计（元）","备注（注明：型材、玻璃、门锁品牌）"]
[]
[1,"金属窗（三层玻璃）\n1、窗代号及洞口尺寸：各种尺寸规格\n2、窗材质：120型断桥铝灰色铝材（壁厚1.8mm）,隔热条高度30mm，自身遮阳系数0.64,传热系数2.1W/m²•K\n3、玻璃品种、厚度：6高透LOW-E+9A+6白+9A+6白（三层玻璃）\n4、具体详见现场、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收及使用要求\n5、带防盗网系统窗",503.46,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"金属窗（两层玻璃）\n1、窗代号及洞口尺寸：各种尺寸规格\n2、窗材质：120型断桥铝灰色铝材（壁厚1.8mm）,隔热条高度30mm，自身遮阳系数0.46,传热系数1.9W/m²•K\n3、玻璃品种、厚度：6高透双银LOW-E+15Ar+6白（双层玻璃）\n4、具体详见现场、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收及使用要求\n5、带防盗网系统窗",{"v":2118.426,"d":"2118.43"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"合计",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"品牌要求","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"大样图","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}