{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["MIMK46KOU28IOT","采购清单","品牌要求","大样图"],"not_rendered":{"images":10,"external_links":27,"defined_names":116},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"MIMK46KOU28IOT","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"采购清单","index":1,"n_rows":8,"n_cols":6,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["蚌埠管理处新建3#宿舍楼铝合金窗采购清单"]
["序号","名称","工程量（㎡）","单价（元）","合价（元）","备注（注明：型材、玻璃、门锁品牌）"]
[]
[1,"金属窗\n1、80系断桥铝金属隔热型材（壁厚1.8mm）平开窗；\n2、玻璃品种及厚度：5高透Loe-E+19Ar(百叶）+5暖边；\n3、外窗气密性等级6级；\n4、含金刚纱纱窗；\n5、含消防救援窗。",322.18,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"卫生间金属门\n1、铝合金玻璃平开门 （2.0壁厚铝型材，中空双层钢化玻璃）；\n2、玻璃厚度5mm+9A+5mm，玻璃超白油砂。",57.42000000000001,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"阳台推拉门\n1、金属推拉门（壁厚1.8mm）；\n2、5mm钢化玻璃+19空气层+5厚钢化玻璃",153.12,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"单元入户门\n1、断热铝合金自平开门，5高透Loe-E+19Ar+5暖边；\n2、设防撞标志。",22.84,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"合计",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"品牌要求","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"大样图","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}