{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["封面","单位工程汇总表","凫峰服务区-室外配套工程【道路】","凫峰服务区-室外配套工程【雨、污水】"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封面","index":0,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[6,0,6,2],[6,3,6,6],[7,0,7,2],[7,3,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,5],[8,6,8,7],[9,0,10,7],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[11,6,11,7],[12,0,12,7],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[13,6,13,7],[14,0,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["G0321德州至上饶高速公路祁门至皖赣界段房建工程服务区室外道路及雨污水专业分包"]
[]
["投标报价"]
[]
["投标报价（小写）",null,null,{"v":22000,"d":"22000.00"}]
["（大写）",null,null,22000]
["单位名称:",{"$nulls":5},"(单位盖章)"]
[]
[]
["法定代表人 \r\n或其授权人:",{"$nulls":5},"(签字或盖章)"]
[]
["   投标时间:"]

{"sheet":"单位工程汇总表","index":1,"n_rows":6,"n_cols":4,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,3],[4,0,4,1],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["汇总表  "]
["序号","单位工程名称","金额（元）","备注"]
["1","凫峰服务区-室外配套工程【道路】",{"v":22000,"d":"22000.00"}]
["2","凫峰服务区-室外配套工程【雨、污水】",{"v":0,"d":"0.00"}]
["合计",null,{"v":22000,"d":"22000.00"}]
["注：为确保项目文明工地施工，文明工地满足建设单位及比选人要求。安全文明施工费为不可竞争费，专款专用，此项费用成交人必须按照响应报价的2%计提，费用包含在响应报价中。"]

{"sheet":"凫峰服务区-室外配套工程【道路】","index":2,"n_rows":98,"n_cols":8,"rows_kept":98,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[97,2,97,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单报价表",null,null,"","","","",""]
["工程名称：凫峰服务区-室外配套工程【道路】",null,null,"","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","全费用综合单价（含税）","全费用合价（含税）"]
[null,"001","轻型车场地路面结构","","","","",""]
["1","040101001001","挖一般土方","1、土壤类别：详见地质勘探报告\n2、挖土深度：500mm\n3、其他：具体详见图纸、图集、规范等其他资料","m3",6900.98,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","040103001001","回填方","1、密实度要求：详见设计图纸\n2、填方材料要求：详见设计图纸\n3、填方粒径要求：详见设计图纸\n4、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m3",75.28,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","040202001001","路床(槽)碾压检验","1、土壤类别：详见地质勘探报告\n2、碾压要求：灰土夯实(或原状土压实)\n3、其他：具体详见图纸、图集、规范等其他资料","m2",13801.95,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4","040202015001","水泥稳定碎（砾）石","1、水泥含量：3%\n2、石料规格：低剂量水泥稳定碎石\n3、厚度：200mm\n4、其他：具体详见图纸、图集、规范等其他资料","m2",12547.23,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["5","040202015002","水泥稳定碎（砾）石","1、水泥含量：5%\n2、石料规格：水泥稳定碎石\n3、厚度：200mm\n4、其他：具体详见图纸、图集、规范等其他资料","m2",12547.23,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["6","040203003001","粘层","1、材料品种：5mm厚乳化沥青粘层油\n2、喷油量：0.4L/m2\n3、其他：具体详见图纸、图集、规范等其他资料","m2",12547.23,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","040203004001","封层","1、材料品种：乳化沥青\n2、描述不详之处详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",12547.23,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["8","040203003002","透层","1、材料品种：乳化沥青\n2、描述不详之处详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",12547.23,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["9","040203006001","沥青混凝土","1、粗粒式改性沥青混凝土（SBS改性）\n2、AC-20\n3、厚度：60mm\n4、其他：具体详见图纸、图集、规范等其他资料","m2",12547.23,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10","040203006002","沥青混凝土","1、细粒式改性沥青混凝土（SBS改性）\n2、AC-13\n3、厚度：40mm\n4、其他：具体详见图纸、图集、规范等其他资料","m2",12547.23,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"002","重型车场地路面结构（用于大车行车及停车区）","","","","",""]
["11","040101001002","挖一般土方","1、土壤类别：详见地质勘探报告\n2、挖土深度：720mm\n3、其他：具体详见图纸、图集、规范等其他资料","m3",9993.12,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["12","040103001002","回填方","1、密实度要求：详见设计图纸\n2、填方材料要求：详见设计图纸\n3、填方粒径要求：详见设计图纸\n4、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m3",40.94,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["13","040202001002","路床(槽)碾压检验","1、土壤类别：详见地质勘探报告\n2、碾压要求：灰土夯实(或原状土压实)\n3、其他：具体详见图纸、图集、规范等其他资料","m2",13879.34,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["14","040202015003","水泥稳定碎（砾）石","1、水泥含量：3%\n2、石料规格：低剂量水泥稳定碎石\n3、厚度：180mm\n4、其他：具体详见图纸、图集、规范等其他资料","m2",12617.58,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["15","040202015004","水泥稳定碎（砾）石","1、水泥含量：5%\n2、石料规格：水泥稳定碎石\n3、厚度：180mm\n4、其他：具体详见图纸、图集、规范等其他资料","m2",12617.58,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["16","040203003003","粘层","1、材料品种：5mm厚乳化沥青粘层油\n2、喷油量：0.4L/m2\n3、其他：具体详见图纸、图集、规范等其他资料","m2",12617.58,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["17","040203004002","封层","1、材料品种：乳化沥青\n2、描述不详之处详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",12617.58,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["18","040203003004","透层","1、材料品种：乳化沥青\n2、描述不详之处详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",12617.58,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["19","040203006003","沥青混凝土","1、粗粒式改性沥青混凝土（SBS改性）\n2、AC-25\n3、厚度：60mm\n4、其他：具体详见图纸、图集、规范等其他资料","m2",12617.58,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["20","040203006004","沥青混凝土","1、粗粒式改性沥青混凝土（SBS改性）\n2、AC-20\n3、厚度：60mm\n4、其他：具体详见图纸、图集、规范等其他资料","m2",12617.58,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["21","040203006005","沥青混凝土","1、AC-13C（抗油SBS复合改性）\n2、厚度：40mm\n3、其他：具体详见图纸、图集、规范等其他资料","m2",12617.58,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"003","重型车场地路面结构（用于贯穿匝道处）","","","","",""]
["22","040101001003","挖一般土方","1、土壤类别：详见地质勘探报告\n2、挖土深度：720mm\n3、其他：具体详见图纸、图集、规范等其他资料","m3",3326.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["23","040103001003","回填方","1、密实度要求：详见设计图纸\n2、填方材料要求：详见设计图纸\n3、填方粒径要求：详见设计图纸\n4、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m3",302.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["24","040202001003","路床(槽)碾压检验","1、土壤类别：详见地质勘探报告\n2、碾压要求：灰土夯实(或原状土压实)\n3、其他：具体详见图纸、图集、规范等其他资料","m2",4620,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["25","040202015005","水泥稳定碎（砾）石","1、水泥含量：3%\n2、石料规格：低剂量水泥稳定碎石\n3、厚度：180mm\n4、其他：具体详见图纸、图集、规范等其他资料","m2",4200,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["26","040202015006","水泥稳定碎（砾）石","1、水泥含量：5%\n2、石料规格：水泥稳定碎石\n3、厚度：180mm\n4、其他：具体详见图纸、图集、规范等其他资料","m2",4200,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["27","040203003005","粘层","1、材料品种：5mm厚乳化沥青粘层油\n2、喷油量：0.4L/m2\n3、其他：具体详见图纸、图集、规范等其他资料","m2",4200,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["28","040203004003","封层","1、材料品种：乳化沥青\n2、描述不详之处详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",4200,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["29","040203003006","透层","1、材料品种：乳化沥青\n2、描述不详之处详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",4200,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30","040203006006","沥青混凝土","1、粗粒式改性沥青混凝土（SBS改性）\n2、AC-25\n3、厚度：60mm\n4、其他：具体详见图纸、图集、规范等其他资料","m2",4200,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["31","040203006007","沥青混凝土","1、粗粒式改性沥青混凝土（SBS改性）\n2、AC-20\n3、厚度：60mm\n4、其他：具体详见图纸、图集、规范等其他资料","m2",4200,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["32","040203006008","沥青混凝土","1、AC-13C（抗油SBS复合改性）\n2、厚度：40mm\n3、其他：具体详见图纸、图集、规范等其他资料","m2",4200,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"004","混凝土路面","","","","",""]
["33","040101001004","挖一般土方","1、土壤类别：详见地质勘探报告\n2、挖土深度：660mm\n3、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m3",5961.69,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["34","040103001004","回填方","1、密实度要求：详见设计图纸\n2、填方材料要求：详见设计图纸\n3、填方粒径要求：详见设计图纸\n4、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m3",541.97,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["35","040202001004","路床(槽)碾压检验","1、土壤类别：详见地质勘探报告\n2、碾压要求：灰土夯实(或原状土压实)\n3、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",9032.86,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["36","040202015007","水泥稳定碎（砾）石","1、水泥含量：3%\n2、石料规格：低剂量水泥稳定碎石\n3、厚度：180mm\n4、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",8211.69,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["37","040202015008","水泥稳定碎（砾）石","1、水泥含量：5%\n2、石料规格：水泥稳定碎石\n3、厚度：180mm\n4、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",8211.69,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["38","040701006001","土工合成材料","1、复合土工膜\n2、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",8211.69,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["39","040203007001","水泥混凝土","1、混凝土强度等级：C35\n2、厚度：260mm\n3、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",8211.69,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40","WB040203013001","路面刻痕","1、名称：路面刻痕\n2、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",8211.69,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["41","WB040203014001","养生","1、名称：养生\n2、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",8211.69,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["42","WB040203012001","伸缩缝","1、备注：含锯缝、填缝料\n2、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",53.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["43","WB040203010001","传力杆制作、安装","1、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","t",29.562,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"005","人形铺装","","","","",""]
["44","040101001005","挖一般土方","1、土壤类别：详见地质勘探报告\n2、挖土深度：详见设计图纸\n3、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m3",1663.17,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["45","040204001001","人行道整形、碾压","1、碾压要求：素土夯实，压实系数0.92\n2、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",6652.66,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["46","040204002001","人行道板安砌","1、材料品种：120mm厚级配碎石压实\n2、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",3264.97,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["47","WB040204009001","人行道混凝土垫层","1、垫层品种、规格：100mm厚C15混凝土垫层\n2、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m3",{"v":326.597,"d":"326.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["48","010404001001","基础垫层","1、部位：压印地坪\n2、材料品种及比例：150mm3:7灰土\n3、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m3",{"v":508.1535,"d":"508.15"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["49","WB040204009002","人行道混凝土垫层","1、部位：压印地坪\n2、垫层品种、规格：60mm厚C20混凝土垫层\n3、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m3",{"v":203.2614,"d":"203.26"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["50","ZB040101001001","压印地坪","1、部位：压印地坪\n2、2~4mm压印地坪\n3、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",3387.69,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["51","040204002002","人行道板安砌","1、块料品种、规格：300*600*30mm仿古青石板机打荔枝纹面\n2、结合层材料：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆\n3、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",89.83,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["52","040204002003","人行道板安砌","1、块料品种、规格：300*600*30mm仿古青石板机打斜条纹面\n2、结合层材料：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆\n3、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",1959.39,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["53","040204002004","人行道板安砌","1、块料品种、规格：400*200*60mm浅红色烧结砖，粗砂扫缝\n2、结合层材料：30mm厚1:4干硬性水泥砂浆\n3、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",89.31,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["54","040204002005","人行道板安砌","1、块料品种、规格：600×300×30mm芝麻白/灰花岗岩火烧面跳色混铺，稀水泥浆擦缝\n2、结合层材料：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆\n3、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",573.31,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["55","040204002006","人行道板安砌","1、块料品种、规格：1200*300*20mm青石板踏步通道祥云纹面\n2、结合层材料：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆\n3、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",58.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["56","040204002007","人行道板安砌","1、块料品种、规格：400*100*120mm青砖\n2、结合层材料：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆\n3、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",23.92,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["57","040204002008","人行道板安砌","1、块料品种、规格：100*200*30mm芝麻黑花岗岩火烧面 收边石\n2、结合层材料：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆\n3、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",20.12,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["58","040204002009","人行道板安砌","1、块料品种、规格：400×200×30mm芝麻黑花岗岩火烧面收边石，稀水泥浆擦缝\n2、结合层材料：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆\n3、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",77.32,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["59","040204002010","人行道板安砌","1、块料品种、规格：400×200×30mm芝麻灰花岗岩火烧面收边石，稀水泥浆擦缝\n2、结合层材料：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆\n3、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",9.12,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["60","050201001001","园路面层","1、材料种类：粒径2.5-3cm灰黑色/灰白色石子满铺\n2、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",140.68,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["61","040204002011","人行道板安砌","1、部位：汀步\n2、块料品种、规格：50厚芝麻灰花岗岩手打面\n3、结合层材料：30厚1:3干硬性水泥砂浆\n4、50厚C15砼垫层\n5、50厚碎石垫层\n6、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",82.82,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["62","ZB040101001002","铜板（文字）地雕嵌入地铺","1、62做旧黄铜板厚3mm，文字雕深1.5mm，侧面折弯15mm\n2、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",223.89,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["63","040204004001","安砌侧石","1、材料品种、规格：800*150*300mm光面芝麻灰花岗岩路侧石倒角款\n2、C15混凝土护角\n3、缘石之间采用1:2水泥沙浆勾缝，缝宽5mm\n4、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m",4048.35,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["64","040201022001","排水沟、截水沟","1、名称：截水明沟\n2、尺寸：300宽*500深\n3、明沟材质：C20细石混凝土预制内配φ6钢筋双向中距200mm\n4、盖板材质、规格：铸铁箅子\n5、备注：做法参07J306-P20\n6、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m",1213.85,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["65","ZB040101001003","线型缝隙式不锈钢成品排水沟","1、材质：不锈钢\n2、备注：含基础等\n3、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m",561.56,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["66","ZB040101001004","充电桩电缆沟","1、盖板：300×790×60预制不锈钢复合盖板\n2、C25砼压顶\n3、250mm砖砌侧墙，20厚1:2防水水泥砂浆抹面\n4、C15砼垫层\n5、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m",35.12,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["67","ZB040101001005","水池","1、含基础垫层、底板、墙体、抹灰等\n2、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m",302.03,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["68","ZB040101001006","毛石花池","1、面层材料：10mm青石瓦\n2、60mmC20混凝土压顶\n3、240mm非粘土烧结砖水泥砂浆砌筑，30mm1:3水泥砂浆内掺建筑胶\n4、20mm厚1:2.5水泥砂浆内掺水泥重量5%的防水剂\n5、150mm3:7灰土\n6、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m",242,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["69","050201003001","路牙铺设","1、部位：平地树池侧石\n2、路牙材料种类：200*150 光面中国黑侧石（异型）\n3、砂浆强度等级：20mm水泥砂浆\n4、C15砼护角\n5、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m",38.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["70","ZB040101001007","树池坐凳","1、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m",32.88,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["71","ZB040101001008","定制不锈钢板分隔槽","1、壁厚10mm，50mm宽\n2、部位：草地与道路交接均需设置\n3、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["72","ZB040101001009","室外雕塑、标识牌等","1、工作内容：含山上采茶女雕塑、雕塑（烘干、品茶）、雕塑（炒茶、包揉）、雕塑（炒茶、晒青）、户外落地式装饰广告展牌、茶壶雕塑、茶韵迎客雕塑、茶壶组花坛/茶叶标识牌、制茶工艺画牌、陶土盆景、售卖台 展架等\n2、造型及规格详见设计图纸\n3、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["73","ZB040101001010","延伸观景台+廊架","1、铝合金休闲亭廊（白色）\n2、玻璃材质：高硬度钢化玻璃\n3、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","个",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"006","标线","","","","",""]
["74","040205006001","标线","1、线宽：100-400mm\n2、材料品种：白色热熔树脂划线\n3、标线材料应具有良好的反光性、防滑性和耐久性；在本项目道路交通标线的设计中，遵循《道路交通标志和标线》(GB5768.3-2009)规范的规定施工\n4、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",2047,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["75","040205006002","导向箭头1","1、名称：导向箭头1（直行）\n2、规格：900×6000网格\n3、材料品种：白色热熔树脂划线\n4、备注：标线材料应具有良好的反光性、防滑性和耐久性；在本项目道路交通标线的设计中，遵循《道路交通标志和标线》(GB5768.3-2009)规范的规定施工\n5、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","个",14,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["76","040205006003","导向箭头2","1、名称：导向箭头2（直行加左转/右转箭头）\n2、规格：1800×6000网格\n3、材料品种：白色热熔树脂划线\n4、备注：标线材料应具有良好的反光性、防滑性和耐久性；在本项目道路交通标线的设计中，遵循《道路交通标志和标线》(GB5768.3-2009)规范的规定施工\n5、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","个",16,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["77","040205006004","导向箭头4","1、名称：导向箭头4（右转箭头）\n2、规格：1500×6000网格\n3、材料品种：白色热熔树脂划线\n4、备注：标线材料应具有良好的反光性、防滑性和耐久性；在本项目道路交通标线的设计中，遵循《道路交通标志和标线》(GB5768.3-2009)规范的规定施工\n5、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","个",31,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["78","040205006005","导向箭头5","1、名称：导向箭头5（左转右转箭头）\n2、规格：2700×6000网格\n3、材料品种：白色热熔树脂划线\n4、备注：标线材料应具有良好的反光性、防滑性和耐久性；在本项目道路交通标线的设计中，遵循《道路交通标志和标线》(GB5768.3-2009)规范的规定施工\n5、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","个",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["79","040205006006","残障标志","1、名称：残障标志\n2、规格：2500×2000网格\n3、材料品种：白色热熔树脂划线\n4、备注：标线材料应具有良好的反光性、防滑性和耐久性；在本项目道路交通标线的设计中，遵循《道路交通标志和标线》(GB5768.3-2009)规范的规定施工\n5、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","个",4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["80","040205006007","文字","1、名称：地面文字\n2、规格：2500×1000网格\n3、材料品种：白色热熔树脂划线\n4、备注：标线材料应具有良好的反光性、防滑性和耐久性；在本项目道路交通标线的设计中，遵循《道路交通标志和标线》(GB5768.3-2009)规范的规定施工\n5、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","个",497,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"007","大型机械进退场及安拆","","","","",""]
["81","041106001001","大型机械设备进出场及安拆","1、机械设备名称：大型机械设备进出场及安拆\n2、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"001","其他","","","","",""]
["82","ZB040101001011","不同材料路面驳接","1、不同材料路面驳接\n2、混凝土过渡段预埋Φ25拉杆，长70cm，间距40cm\n3、包含刨铣、冲刷等工作\n4、投标单位勘察现场自行考虑，综合报价\n5、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["83","ZB040101001012","人造石墩","1、炒茶、晾青、摇青、烘干、品茶、包揉等人造仿石雕塑基础\n2、投标单位自行考虑，综合报价\n3、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["84","080505003001","车挡","1、类型：成品车挡石\n2、材质：详见图纸\n3、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","块",410,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["85",null,"计日工",null,"工日",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":200,"d":"200.00"},{"v":10000,"d":"10000.00"}]
["86",null,"洒水车",null,"车次",{"v":30,"d":"30.00"},{"v":400,"d":"400.00"},{"v":12000,"d":"12000.00"}]
["87",null,"合计",null,"","","",{"v":22000,"d":"22000.00"}]

{"sheet":"凫峰服务区-室外配套工程【雨、污水】","index":3,"n_rows":28,"n_cols":8,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[27,2,27,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单报价表",null,null,"","","","",""]
["工程名称：凫峰服务区-室外配套工程【雨、污水】",null,null,"","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","全费用综合单价（含税）","全费用合价（含税）"]
[null,"001","土方工程","","","","",""]
["1","040101002001","挖沟槽土方","1、部位：管沟土方\n2、土壤类别：综合各类土石方\n3、挖土深度：2m以上\n4、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m3",6683.95,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","WB040501021001","管道垫层","1、垫层材质：中粗砂垫层\n2、厚度：150mm\n3、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m3",424.41,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","040803004001","管道包封","1、名称：素混凝土管道包封加固\n2、混凝土强度等级：C15混凝土\n3、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m3",357.23,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4","040103001001","回填方","1、密实度要求：0.9以上\n2、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m3",5902.31,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"008","雨水管道铺设","","","","",""]
["5","040501001001","混凝土管道铺设(人机配合下管)","1、名称：承插式钢筋混凝土管（Ⅱ级）\n2、连接方式：橡胶圈接口\n3、管径：DN200\n4、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m",474.32,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["6","040501001002","混凝土管道铺设(人机配合下管)","1、名称：承插式钢筋混凝土管（Ⅱ级）\n2、连接方式：橡胶圈接口\n3、管径：DN300\n4、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m",939.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","040501001003","混凝土管道铺设(人机配合下管)","1、名称：承插式钢筋混凝土管（Ⅱ级）\n2、连接方式：橡胶圈接口\n3、管径：DN400\n4、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m",342.25,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["8","040501001004","混凝土管道铺设(人机配合下管)","1、名称：承插式钢筋混凝土管（Ⅱ级）\n2、连接方式：橡胶圈接口\n3、管径：DN500\n4、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m",281.26,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["9","040501001005","混凝土管道铺设(人机配合下管)","1、名称：承插式钢筋混凝土管（Ⅱ级）\n2、连接方式：橡胶圈接口\n3、管径：DN600\n4、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m",300.76,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10","040501001006","混凝土管道铺设(人机配合下管)","1、名称：承插式钢筋混凝土管（Ⅱ级）\n2、连接方式：橡胶圈接口\n3、管径：DN800\n4、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m",43.51,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["11","040504009001","砖砌雨水口（双篦）","1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：1450*380成品铸铁雨水箅子\n2、垫层、基础材质及厚度：水泥混凝土100厚\n3、混凝土强度等级：C15\n4、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10实心砖\n5、砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆 M10\n6、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","座",67,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["12","WB040504010001","混凝土模块式检查井","1、名称：雨水检查井\n2、井径：φ700\n3、适用管径：管径采用≤DN400\n4、具体做法详见图集12s522，含井盖，检查井井盖应具有防盗、防位移、防坠落、防响、防滑功能；检查井应安装防坠落装置\n5、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","座",62,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["13","WB040504010002","混凝土模块式检查井","1、名称：雨水检查井\n2、尺寸：φ1000\n3、适用管径：400＜DN≤600\n4、具体做法详见图集12s522，含井盖，检查井井盖应具有防盗、防位移、防坠落、防响、防滑功能；检查井应安装防坠落装置\n5、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","座",26,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["14","WB040504010003","混凝土模块式检查井","1、名称：雨水检查井\n2、尺寸：φ1500\n3、适用管径：DN800\n4、具体做法详见图集12s522，含井盖，检查井井盖应具有防盗、防位移、防坠落、防响、防滑功能；检查井应安装防坠落装置\n5、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","座",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"002","污水管道铺设","","","","",""]
["15","040501001007","混凝土管道铺设(人机配合下管)","1、名称：承插式钢筋混凝土管（Ⅱ级）\n2、连接方式：橡胶圈接口\n3、管径：DN300\n4、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m",590.25,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["16","WB040504010004","混凝土模块式检查井","1、名称：污水检查井\n2、井径：φ700\n3、适用管径：管径采用≤DN400\n4、具体做法详见图集12s522，含井盖，检查井井盖应具有防盗、防位移、防坠落、防响、防滑功能；检查井应安装防坠落装置\n5、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","座",52,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["17","040504007001","混凝土出水口","1、名称：八字出水口\n2、管径：DN800\n3、型号、规格：详见图集06MS201-9\n4、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","处",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["18","040504007002","混凝土出水口","1、名称：八字出水口\n2、管径：DN600\n3、型号、规格：详见图集06MS201-9\n4、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","处",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["19","040504007003","混凝土出水口","1、名称：八字出水口\n2、管径：DN300\n3、型号、规格：详见图集06MS201-9\n4、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","处",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["20","040504008001","成品玻璃化粪池","1、名称：成品玻璃化粪池\n2、型号、规格：LGDCN-13-II成品玻璃化粪池，壁厚12mm\n3、做法详14SS706\n4、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","座",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["21","010507006001","隔油池","1、名称：GUZ-IV-300地埋式隔油器\n2、做法详见03SS703-1-76\n3、其他：具体详见图纸、图集、规范等其他资料","座",8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["22",null,"合计",null,"","","",{"v":0,"d":"0.00"}]