{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["电梯清单","品牌要求","技术规格"],"not_rendered":{"images":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"电梯清单","index":0,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,7],[20,0,20,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["电梯采购清单"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","含税单价（元）","含税合价（元）","备注"]
[1,"电梯","1、名称：电梯[货梯]03-S-01\n2、基本参数要求：无机房电梯，2层2站，电梯载重≧1050Kg，电梯速度1.5m/s，并联控制、节能变频调速，轿厢高度装修前净高≧3000mm、装修后净高≧2800mm，最低标准开门尺寸(W*H)1000×2400，客梯提供（无水冷暖空调），详见电梯技术要求表\n3、含电梯设备、电梯安装调试、电梯维保\n其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","部",1,null,0,""]
[2,"电梯","1、名称：电梯[货梯]03-S-02\n2、基本参数要求：无机房电梯，2层2站，电梯载重≧1050Kg，电梯速度1.5m/s，并联控制、节能变频调速，轿厢高度装修前净高≧3000mm、装修后净高≧2800mm，最低标准开门尺寸(W*H)1000×2400，客梯提供（无水冷暖空调），详见电梯技术要求表\n3、含电梯设备、电梯安装调试、电梯维保\n其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","部",1,null,0,""]
[3,"电梯","1、名称：电梯[客梯(无障碍)]03-P-01\n2、基本参数要求：无机房电梯，3层3站，电梯载重≧1350Kg，电梯速度1.5m/s，并联控制、节能变频调速，轿厢高度装修前净高≧3400mm、装修后净高≧3200mm，最低标准开门尺寸(W*H)1200×2700，客梯提供（无水冷暖空调），详见电梯技术要求表\n3、含电梯设备、电梯安装调试、电梯维保\n其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","部",1,null,0,""]
[4,"电梯","1、名称：电梯[客梯]03-P-02\n2、基本参数要求：无机房电梯，3层3站，电梯载重≧1350Kg，电梯速度1.5m/s，并联控制、节能变频调速，轿厢高度装修前净高≧3400mm、装修后净高≧3200mm，最低标准开门尺寸(W*H)1200×2700，客梯提供（无水冷暖空调），详见电梯技术要求表\n3、含电梯设备、电梯安装调试、电梯维保\n其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","部",1,null,0,""]
[5,"电梯","1、名称：电梯[货梯]03-S-03\n2、基本参数要求：无机房电梯，3层3站，电梯载重≧1350Kg，电梯速度1.5m/s，单控、节能变频调速，轿厢高度装修前净高≧3000mm、装修后净高≧2800mm，最低标准开门尺寸(W*H)1200×2400，客梯提供（无水冷暖空调），详见电梯技术要求表\n3、含电梯设备、电梯安装调试、电梯维保\n其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","部",1,null,0,""]
[6,"电梯","1、名称：电梯[货梯]07-S-01\n2、基本参数要求：无机房电梯，2层2站，电梯载重≧1050Kg，电梯速度1.5m/s，并联控制、节能变频调速，轿厢高度装修前净高≧3000mm、装修后净高≧2800mm，最低标准开门尺寸(W*H)1000×2400，客梯提供（无水冷暖空调），详见电梯技术要求表\n3、含电梯设备、电梯安装调试、电梯维保\n其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","部",1,null,0,""]
[7,"电梯","1、名称：电梯[货梯]07-S-02\n2、基本参数要求：无机房电梯，2层2站，电梯载重≧1050Kg，电梯速度1.5m/s，并联控制、节能变频调速，轿厢高度装修前净高≧3000mm、装修后净高≧2800mm，最低标准开门尺寸(W*H)1000×2400，客梯提供（无水冷暖空调），详见电梯技术要求表\n3、含电梯设备、电梯安装调试、电梯维保\n其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","部",1,null,0,""]
[8,"电梯","1、名称：电梯[客梯(无障碍)]07-P-01\n2、基本参数要求：无机房电梯，3层3站，电梯载重≧1350Kg，电梯速度1.5m/s，并联控制、节能变频调速，轿厢装修前净高≧3400mm、装修后净高≧3200mm，最低标准开门尺寸(W*H)1200×2700，客梯提供（无水冷暖空调），详见电梯技术要求表\n3、含电梯设备、电梯安装调试、电梯维保\n其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","部",1,null,0,""]
[9,"电梯","1、名称：电梯[客梯]07-P-02\n2、基本参数要求：无机房电梯，3层3站，电梯载重≧1350Kg，电梯速度1.5m/s，并联控制、节能变频调速，轿厢装修前净高≧3400mm、装修后净高≧3200mm，最低标准开门尺寸(W*H)1200×2700，客梯提供（无水冷暖空调），详见电梯技术要求表\n3、含电梯设备、电梯安装调试、电梯维保\n其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","部",1,null,0,""]
[10,"电梯","1、名称：电梯[货梯]07-S-03\n2、基本参数要求：无机房电梯，3层3站，电梯载重≧1350Kg，电梯速度1.5m/s，单控、节能变频调速，轿厢装修前净高≧3000mm、装修后净高≧2800mm，最低标准开门尺寸(W*H)1200×2400，客梯提供（无水冷暖空调），详见电梯技术要求表\n3、含电梯设备、电梯安装调试、电梯维保\n其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","部",1,null,0,""]
[11,"电梯","1、名称：电梯[货梯]07-S-04\n2、基本参数要求：无机房电梯，2层2站，电梯载重≧1050Kg，电梯速度1.5m/s，并联控制、节能变频调速，轿厢装修前净高≧3000mm、装修后净高≧2800mm，最低标准开门尺寸(W*H)1000×2400，客梯提供（无水冷暖空调），详见电梯技术要求表\n3、含电梯设备、电梯安装调试、电梯维保\n其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","部",1,null,0,""]
[12,"电梯","1、名称：电梯[货梯]07-S-05\n2、基本参数要求：无机房电梯，2层2站，电梯载重≧1050Kg，电梯速度1.5m/s，并联控制、节能变频调速，轿厢装修前净高≧3000mm、装修后净高≧2800mm，最低标准开门尺寸(W*H)1000×2400，客梯提供（无水冷暖空调），详见电梯技术要求表\n3、含电梯设备、电梯安装调试、电梯维保\n其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","部",1,null,0,""]
[13,"电梯","1、名称：电梯[客梯]09-P-01\n2、基本参数要求：无机房电梯，3层3站，电梯载重≧1350Kg，电梯速度1.5m/s，并联控制、节能变频调速，轿厢装修前净高≧3400mm、装修后净高≧3200mm，最低标准开门尺寸(W*H)1200×2700，客梯提供（无水冷暖空调），详见电梯技术要求表\n3、含电梯设备、电梯安装调试、电梯维保\n其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","部",1,null,0,""]
[14,"电梯","1、名称：电梯[客梯(无障碍)]09-P-02\n2、基本参数要求：无机房电梯，3层3站，电梯载重≧1350Kg，电梯速度1.5m/s，并联控制、节能变频调速，轿厢装修前净高≧3400mm、装修后净高≧3200mm，最低标准开门尺寸(W*H)1200×2700，客梯提供（无水冷暖空调），详见电梯技术要求表\n3、含电梯设备、电梯安装调试、电梯维保\n其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","部",1,null,0,""]
[15,"电梯","1、名称：电梯[客梯(无障碍)]09-P-03\n2、基本参数要求：无机房电梯，3层3站，电梯载重≧1350Kg，电梯速度1.5m/s，单控、节能变频调速，轿厢装修前净高≧3400mm、装修后净高≧3200mm，最低标准开门尺寸(W*H)1200×2700，客梯提供（无水冷暖空调），详见电梯技术要求表\n3、含电梯设备、电梯安装调试、电梯维保\n其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","部",1,null,0,""]
[16,"电梯","1、名称：电梯[货梯]09-S-01\n2、基本参数要求：无机房电梯，3层3站，电梯载重≧1050Kg，电梯速度1.5m/s，单控、节能变频调速，轿厢装修前净高≧3000mm、装修后净高≧2800mm，最低标准开门尺寸(W*H)1000×2400，客梯提供（无水冷暖空调），详见电梯技术要求表\n3、含电梯设备、电梯安装调试、电梯维保\n其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","部",1,null,0,""]
[17,"电梯","1、名称：电梯[货梯]09-S-02\n2、基本参数要求：无机房电梯，3层3站，电梯载重≧1050Kg，电梯速度1.5m/s，单控、节能变频调速，轿厢装修前净高≧3000mm、装修后净高≧2800mm，最低标准开门尺寸(W*H)1000×2400，客梯提供（无水冷暖空调），详见电梯技术要求表\n3、含电梯设备、电梯安装调试、电梯维保\n其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","部",1,null,0,""]
[18,"电梯安装费",null,"部",17]
["合计",{"$nulls":3},17,"",0,""]

{"sheet":"品牌要求","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"技术规格","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}